U-Rohr-Höhenmesser

Altimetr: Manometr hydrostatyczny (cieczowy) U-rurkowy

Zeichnung des Prinzips eines U-Rohr-Höhenmessers.

Der U-Rohr-Höhenmesser verwendet zur Druckmessung eine Flüssigkeitssäule. Eine Seite des U-Rohrs ist mit einem Druckbehälter für den Referenzdruck verbunden, die andere Seite des U-Rohrs ist offen, und hier wirkt der Atmosphärische Druck. Die Verwendung einer Flüssigkeitssäule in einem U-Rohr zur Druckmessung wird auch als U-Rohr-Manometer bezeichnet.

Ein Druckunterschied von 1 hPa, der durch eine Höhenänderung von 8 Metern erreicht wird, entspricht etwa 10mm Wassersäule. Das heißt dieser Höhenmesser macht kleinste Höhenunterschiede sichtbar.

Animation

Animation zur Funktionsweise des U-Rohr-Höhenmessers

Die Animation im Youtube-Kanal balloonwiki.ballaeron: U-Rohr-Höhenmesser

Material

1 leere Flasche mit Schraubverschluss aus Kunststoff

Leere Sprudelflasche mit Plastik-Schraubverschluss

1 Schlauch (durchsichtig)

Transparenter Schlauch

Schlauch Aussendurchmesser

Schlauch mit Schiebleere - Messung Aussendurchmesser

Schlauch Innendurchmesser

Schlauch mit Schieblehre - Messung Innendurchmesser

2 Kabelbinder oder etwas anderes zum Fixieren des Schlauchs in U-Form

Kabelbinder und Lineal

Klebstoff für Heissklebepistole

Klebestick für Heissklebe-Pistole

Flüssigkeit zur Anzeige (gefärbtes Wasser, Tinte)

Tintenfass

Werkzeug

Bohrmaschine

Bohrmaschine

Bohrer

Bohrer

Heissklebepistole

Schere, Messer

Schere und Messer

Arbeitsschritte

Ein Loch in den Deckel bohren

Achtung:

Verletzungsgefahr: Den Deckel während des Bohrens nicht mit der Hand festhalten, sondern mit einer Zange oder etwas ähnlichem fixieren.

Aufpassen, dass die Dichtung im Deckel nicht zerstört wird. Gegebenenfalls vor dem Bohren entfernen, und danach erst wieder einsetzten.

Dichtung entfernen

Dichtung entfernen.

Loch bohren

Loch in Deckel bohren.

Zuerst wird ein Loch in den Deckel gebohrt. Der Durchmesser wird so gewählt, dass der Schlauch gerade hindurch passt. In die Dichtung ebenfalls eine Öffnung bohren oder schneiden, die zur Öffnung im Deckel passt.

Loch in Dichtung schneiden

Deckel mit Loch und Dichtung

Deckel mit Loch und Dichtung.

Loch markieren

Loch mit Stift auf der Dichtung markieren.

Loch in die Dichtung schneiden.

Loch in die Dichtung schneiden.

Dichtung mit Loch

Dichtung mit Loch.

Schlauch einkleben

Deckel mit Schlauch

Deckel mit Schlauch.

Achtung: Finger nicht verbrennen.

Mit der Heissklebepistole wird der Schlauch in die Öffnung des Deckels geklebt. Darauf achten, dass die Verklebung dicht ist, keine Luft neben dem Schlauch durchströmen kann.

Mit der Heissklebepistole wird die Öffnung außen abgedichtet.

Mit der Heissklebepistole wird die Öffnung außen abgedichtet.

Anschließend wird die Öffnung innen auch mit Heißklebstoff abgedichtet.

Anschließend wird die Öffnung innen auch mit Heißklebstoff abgedichtet.

Deckel einschrauben

Den Deckel wieder einschrauben. Dann den Schlauch in Form eines Us auf der Flasche befestigen. Mit Klebeband, Gummiband, oder was euch sonst dafür zur Verfügung steht. Aufpassen, dass der Schlauch so viel Spiel zum Deckel hat, dass sich der Deckel eine viertel bis halbe Umdrehung öffnen lässt.

Der fertige U-Rohr-Höhenmesser.

Einfüllen Flüssigkeit

Zum Einfüllen der (gefärbten) Flüssigkeit wird der Deckel eine viertel bis halbe Umdrehung geöffnet, damit ein Druckausgleich stattfinden kann.

Jetzt wird die Flüssigkeit in den Schlauch gefüllt. Dann wird der Schraubverschluss wieder zugedreht.

U-Rohr mit Einwegspritze befüllen.

Der Höhenmesser ist jetzt einsatzbereit.

Der U-Rohr-Höhenmesser ist jetzt einsatzbereit.

Um den Höhenmesser an einem Standort auf Null zu setzen, wird der Schraubverschluss kurz geöffnet, damit ein Druckausgleich stattfinden kann.

Links

U-Rohr Manometer

Youtube

U-Rohr-Manometer | Beispiel | Berechnung | Druck | Einfach gut erklärt!

Hydrostatik 4: Übungen zum U-Rohr

Druck-Messung mit dem Manometer (Experimentalphysik)

Tracedump:

newBaseSize: 11pt
newBaseSizeInPt: 11