La force du vent sur l'enveloppe

Windkräfte am Ballon Wind Force to the balloon

Auteur: Pavel Hora

Quelle force excerce le vent sur l'enveloppe d'une montgolfière? Les valeurs au tableau ont été calculées pour une boule de 3000m³:

Vitesse du vent (m/s)	Enveloppe rond cw=0.4 Force (kg)	Enveloppe bosselé cw=1.6 Force (kg)
1	7
2	28
3	63
4	112
5	175
6	252	1008
7	343	1372
8	1782
9	2268
10	2800
15	6300
20	11200
25	17500

Quand la vitesse se double de 5 à 10 m/s il y a une force qui est 16 fois plus grand.

La pratique

Quelle est la conclusion pour le gonflage d'une montgolfière? D'abord, il faut se rendre compte, que l'air enclus dans l'enveloppe à besoin d'une difference de témperature en relation de l'air ambient d'environ 10°C à 20°C. Ce n'est pas beaucoup, et à une si petite difference de témperature, la pression interieure est petite. A cette basse témperature, l'enveloppe est facilement bosselé par le vent. Pour gagner de la pression il faut chauffer vite l'air intérieure. Mais on peut le seulement faire, quand il y a du poid dans la nacelle –> les passagers doivent monter vite dans la nacelle après ils ont reçu l'ordre.

Tracedump:

newBaseSize: 11pt
newBaseSizeInPt: 11