Altimetr: Manometr hydrostatyczny (cieczowy) U-rurkowy

U-Rohr-Höhenmesser

Ciśnieniomierz cieczowy U-rurkowy wykorzystuje kolumnę cieczy do pomiaru ciśnienia. Jedna strona rurki jest połączona ze zbiornikiem (w tym wypadku butelką plastikową). Drugi koniec rurki wygięty w kształt litery U jest otwarty i tam działa ciśnienie atmosferyczne.

Animacja

Animacja funkcjonalności altimetr hydrostatyczny (cieczowy) U-rurkowy

Animacja na kanale youtube balloonwiki.ballaeron: Altimetr hydrostatyczny (cieczowy) U-rurkowy

Materiały

1 pusta butelka z zakrętką z tworzywa sztucznego

Pusta butelka z zakrętką z tworzywa sztucznego

1 wężyk igielitowy (przezroczysty)

Wężyk igielitowy (przezroczysty)

Średnica zewnętrzna wężyka (6 mm)

Średnica zewnętrzna wężyka (6 mm)

Średnica wewnętrzna wężyka

Średnica wewnętrzna wężyka

2 opaski zaciskowe kablowe trytki do mocowania węża w kształcie litery U.

Opaski zaciskowe kablowe trytki

Klej do pistoletu do klejenia na gorąco

Klej do pistoletu do klejenia na gorąco

Płyn do wypełnienia u-rurki (kolorowa woda zabarwiona barwnikiem, np.: tusz)

Narzędzia

Wiertarka

Wiertarka

Wiertło

wiertło

Pistolet na gorący klej

Pistolet na gorący klej

Nożyczki, nóż

Nożyczki, nóż

Działanie

Wywiercić otwór w nakrętce

UWAGA!!

Nie trzymaj nakrętki w palcach podczas wiercenia. Użyj do tego szczypców, kombinerek (poproś drugą osobę o pomoc).

Średnicę otworu dobierz się tak, aby wąż pasował, na ciasno.

Jeżeli w nakrętce znajduje się dodatkowa

Uszczelka – usuń ją

uszczelka – usuń ją

Wywierć otwór w pokrywie

Wywierć otwór w pokrywie

Umieść ponownie uszczelkę w pokrywie

Zaznacz otwór w uszczelce

Uszczelka z wyznaczonym punktem

Uszczelka z wyznaczonym punktem

Wytnij otwór w uszczelce

Wytnij otwór w uszczelce

Uszczelka z otworem

Uszczelka z otworem

Włóż uszczelkę z powrotem do nakrętki

Włóż uszczelkę z powrotem do nakrętki

Włóż wężyk

Uszczelnij połączenie na zewnątrz

Ostrzeżenie!! Nie poparz palców.

Do uszczelnienia użyj pistoletu oraz kleju na gorąco. Upewnij się, że połączenie jest szczelne i nie przepuszcza powietrza.

UWAGA!! Nie poparz palców.

Uszczelnij w środku

Przykręć pokrywę

Tak połączoną rurkę z nakrętką przykręć na butelkę. Teraz przy użyciu trytek (lub innych przedmiotów – gumka, taśma) drugi koniec wężyka przymocuj do butelki w kształcie litery „U”. Zrób to tak aby zachować kilka centrum luzu dla wężyka tak aby nakrętkę można było swobodnie odkręcić o pół obrotu – celem wyrównania ciśnienia do pół obrotu.

Płyn do napełniania

Aby napełnić nasz nanometr płynem (zabarwiona ciecz, atrament), odkręć nakrętkę o ćwierć do pół obrotu, aby umożliwić wyrównanie ciśnienia.

Teraz wlej płyn się do wężyka – możesz użyć strzykawki. Następnie zakręć ponownie butelkę

Altimetr cieczowy U-rurkowy jest już gotowy do użycia.

Aby wyzerować układ (wyrównać poziom cieczy) odkręć zakrętkę na krótko, aby umożliwić wyrównanie ciśnienia.

Der fertige Höhenmesser

Linki

https://youtu.be/8pHe9vKTg4k

Glosariusz

polski	deutsch
altymetr (m)	Höhenmesser (m)
butelka (f)	Flasche (f)
manometr cieczowy dwuramienny	Wassersäulenmanometer (n)
nakrętka (f)	Schraubverschluss (m)
plastik (m)	Kunststoff (m)
rurka (f)	Röhrchen (n)
u-rurka (f)	U-Rohr (n)
uszczelka (f)	Dichtung (f)
wąż (m)	Schlauch (m)